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关于通化市聚森矿渣微粉有限公司
矿山尾矿充填专用胶凝材料建设项目
环境影响报告表的批复

通化市聚森矿渣微粉有限公司：
你公司《关于〈通化市聚森矿渣微粉有限公司矿山尾矿充填专用胶凝材料建设项目环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林省林昌环境技术服务有限公司编制的环境影响报告表（报批版）收悉。经研究，现批复如下：
一、建设项目基本情况和审批意见
（一）建设项目基本情况
你公司拟投资180万元，在吉林二道江经济开发区新材料产业园，为原址扩建工程。在现有厂区内新建一座厂房，项目占地面积576m2，安装球磨机、提升机、混料机，新建激发剂储罐260t、水泥储罐100t、成品储罐700t等设备及配套除尘系统；采取配料(本公司现有生产线提供矿渣粉)、激发剂、水泥，经破碎、筛分、罐储至外销等生产工艺过程，年产3万t尾矿填充用胶固粉产品。项目厂区内不设食堂；冬季不生产，办公室取暖采用电取暖。
（二）审批意见
本项目为非金属矿物制品制造，为资源综合利用类鼓励类项目。根据环评报告结论，项目符合产业政策和规划及“三线一单”要求，在全面落实环评报告提出的各项污染防治措施后，各项污染物达标排放，我局原则同意环境影响报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施，同意本项目建设。
二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响报告中提出的污染防治和风险防范措施及本批复要求。本项目要做好以下环境保护工作：
1、严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为破碎粉尘、筛分粉尘等。要生产线密闭、厂房封闭，有组织废气中粉尘须经集气罩收集+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）达标排放；激发剂储罐、水泥储罐、成品储罐须设置仓顶除尘器，粉尘经处理后达标排放。确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。排气筒采样口部位要设置永久采样孔并设置采样平台和排污口标志。厂区内地面须定期清扫、洒水降尘，物料运输车辆须采用全封闭罐车，厂内运输道路全部硬化，出口处设置车辆冲洗平台。厂界无组织粉尘浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
2、严格落实水污染防治措施。项目无生产废水排放，生活污水经防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不得外排。
3、严格落实噪声污染防治措施。通过采用低噪声设备、合理采取消声、减振措施，经隔音等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、做好项目固体废物处置工作。项目减速机油更换和设备维护维修要委托具有资质处置机构，产生的危废由委托单位外运处置回收。除尘器收集粉尘及车间自然沉降粉尘全部作为产品外售；破旧布袋由厂家上门更换时回收处理；生活垃圾送环卫部门处理，防止产生二次污染。
5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行。定期组织培训和突发环境事件应急处置演练，落实好环境风险防范措施。
6、严格落实持证排污和自行监测工作。项目运行前按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》等管理文件要求，要做好排污许可衔接工作；按排污许可管理要求开展自行监测并将监测结果向社会公示；按项目的实施时限，运行前向环保部门申报取得排污许可证后合法排污，做好环境管理工作。
[bookmark: _GoBack]三、若该项目的性质、规模、地点和施工方案或污染防治措施发生重大变化的，要重新向我局报批环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年未开工建设的，要重新向我局报审环境影响评价文件。
四、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建设竣工调试3个月内你公司要组织项目环保验收并将验收报告报送市生态环境局二道区分局备案。
五、你单位作为建设项目环评信息公开的主体，在该项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众关注的环境问题，满足公众合理的环境诉求。应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关规定，于建设项目开工前、项目建设过程中、项目建成后分阶段向社会公开相应的环境影响评价信息，主动接受社会监督。
六、请通化市生态环境综合行政执法支队二道江大队做好项目施工期及运行期的监督检查和环境管理工作。



通化市生态环境局二道江区分局
2026年7月17日





